**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

**За јавну набавку број 404-1-23/2020**

**РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОЏАЦИМА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редбр. | Назив добра | Јед.мере | Кол.  | Јед.цена без ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а  | Укупна вредност са Пдв-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4\*5) | 8(4\*6) |
| 1. | Демонтажа постојеће дотрајале ограде од металних цеви, три двокрилне капије дужине по 3m и једна једнокрилна капија од 1m, са вађењем бетонских стопа из земље. Отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5km. Позиција обухвата и одлагање старе ограде и капија на локацију коју одреди инвеститор (утовар на камион и истовар). Обрачун по m1 демонтираних ограда и капија. | mˡ | 160 |  |  |  |  |
| 2. | Ручни ископ земље за израду стопа за стубове нове ограде. Димензије ископа су 40x40cm у основи и дубине 60cm. Ископ се врши за 56 стубова. Ископану земљу привремено депоновати на локацији за потребно насипањa око бетонских стопа или затрпавања након уклањања извађених бетонских стопа. Вишак земље прикупити, утоварити на камион и одвести на удаљену до 5km. Обрачун по m3 | m³ | 5,4 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала и израда тампон слоја дебљине d=5cm, испод темеља ограде са потребним набијањем. Обрачун по m3 уграђеног шљунка у збијеном стању. | m³ | 0,7 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда армирано бетонске стопе ограде бетоном марке МБ25, попречног пресека 40x40cm армиранe са мрежастом арамтуром Q188. Темеље у горњој зони извести са потребним надвишењем изнад земље 25x25x5cm, за анкер плочу. Позиција обухвата и набавку, израду и постављање анкер плоче димензија 150x150x8mm. Обрачун по m3 бетона са потребном армтуром, оплатом и анкер плочама. | m³ | 5,4 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала израда и монтажа ограде и капија. Позиција обухвата следеће радове: Монтажа стубова кутијастих профила 40x40x4x2000mm, ширина поља је 3m осовински; Израда и монтажа платна (поља) ограде чији је рам од кутијастих профила 30x30x2,5mm а испуна 18x18x2mm, размак цеви испуне по узору на постојећи; Израда три двокрилне капије и једне једнокрилне са рамовима 30x30x2,5mm а испуна 18x18x2mm, на позицијама постојећих капија, облика усклађеног са пољима ограде; Постављање кутијастих цеви 18x18x300mm на горњу кутију рама поља, управно, узвишено под углом од 25⁰, као заштита од прескакања.Позиција обухвата набавку шарки за капије, механизме за затварање и закључавање (ригле, браве и сл.). Све крајеве цеви које су отворене затворити заваривањем лима дебљине 2mm.Обрачин по m1 израђене ограде са капијама  | mˡ | 160 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка материјала и бојење комплетне ограде, капија и анкер плоча, бојом 3у1 (антикорозивна, темељна и завршна боја за метал) у нијaнсама коју одреди Предшколска установа „Полетрац” Оџаци. Пре бојења заварене везе очистити од шљаке и избрусити а оштре ивице заоблити. Обрачун по m2 комплетне ограде и капија обострано1,7m x 160m = 272m2 | m² | 272 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |

**УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5. уписати колико износи јединична цена, за сваки тражени предмет јавне набавке без ПДВ-а;
* у колони 6. уписати колико износи јединична цена, за сваки тражени предмет јавне набавке са ПДВ-ом;
* у колони 7. уписати укупну цену за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)без ПДВ-а;
* у колони 8. уписати укупну цену за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.)са ПДВ-ом;
* На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и укупну вредност са ПДВ-ом