**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**1.Врста набавке:** Радови који су предмет јавне набавке набавља се за потребе корисника Предшколске установе ,,Полетарац“, Ж.Зрењанина бб,Оџаци.

**2.Квалитет добра:** Привредни субјекат је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), и сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Привредни субјекат је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове.

**3.Начин спровођења контроле квалитета:**Наручилац ће решењем именовати лице које ће вршити контролу квалитета изведених радова

**4.Место извршетка радова:**

* Предшколска установа Ж.Зрењанина бб,Оџаци.

**5.Рок завршетак радова :**не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписања уговора од дана увођења у посао. Дан увођења у посао констатова че се у грађевинском дневнику.

Уколико Добављач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 5 (пет) дана да започне радове, а уколико Добављач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију менице за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Добављача накнаду штете, до износа стварне штете.

Рок за извођење радова се може продужити из разлога одређених чл.42 ст.3 тч 1,2 и 7 Посебних узанси о грађењу,у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама ,што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.

**6.Гарантни рок за радове :**не краћи од 24 месци од дана примопредаје

**7.Ознака из ОРН:** 45342000 – постављање ограде

**8,Обилазак локације**

Наручилац ће омогућити потенцијалним Понуђачима обилазак локације која је предмет јавне набавке и стекну увид у све информације које су неопходне за припрему понуде као и да се упознају са свим условима, за квалитетно извршење услуге, како они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени. Пријава обиласка локације се подноси дан пре намераваног обиласка на меморандуму заинтересованог лица и садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на имејл адресу Наручиоца [razvoj@odzaci.rs](mailto:razvoj@odzaci.rs) или [odeljenjezjnodzaci@gmail.com](mailto:odeljenjezjnodzaci@gmail.com) које морају бити послате од стране заинтересованог Понуђача најкасније 2 (два) дана пре истека рока за подношење понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА**

За потребе предшколске установе „Полетарац” у Оџацима у улици Жарка Зрењанина бб, на катастарској парцели број 965 к.о. Оџаци извршити радове на замени дотрајале постојеће ограде од маталних кутијастих профила. Форма нове ограде је по узору на стару – стубови са бетонским темељом, платна ограде (поља) од вертикално постављених кутијастих цеви, капије и сл., с тим што ће нова бити виша са додатком цеви на врху као заштита од прескакања. Ограда се поставља на месту постојеће без одступања од трасе (регулациона линија са улицом Железничка). У случају непредвиђених радова приликом израде нове ограде, Извођач је у обавези да застане са извођењем и усагласи се са лицима техничке струке испред Наручиоца, такође и ако постоје нејасноће око детаља приликом израде. Висина нове ограде је 1,7 m. Нове капије се израђују на местима постојећих, у оквиру њихових ширина (три двокрилне капије за колски улаз ширина по 3m и један једнокрилна од 1m). Ограда треба да буде правилно вертикално постављена без денивелација по висини као и одступања од осе – правца ограде.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојеће дотрајале ограде од металних цеви, три двокрилне капије дужине по 3m и једна једнокрилна капија од 1m, са вађењем бетонских стопа из земље. Отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5km. Позиција обухвата и одлагање старе ограде и капија на локацију коју одреди инвеститор (утовар на камион и истовар). Обрачун по m1 демонтраних ограда и капија. |
| 2. | Ручни ископ земље за израду стопа за стубове нове ограде. Димензије ископа су 40x40cm у основи и дубине 60cm. Ископ се врши за 56 стубова. Ископану земљу привремено депоновати на локацији за потребно насипањa око бетонских стопа или затрпавања након уклањања извађених бетонских стопа. Вишак земље прикупити, утоварити на камион и одвести на удаљену до 5km. Обрачун по m3 |
| 3. | Набавка материјала и израда тампон слоја дебљине d=5cm, испод темеља ограде са потребним набијањем. Обрачун по m3 уграђеног шљунка у збијеном стању. |
| 4. | Набавка материјала и израда армирано бетонске стопе ограде бетоном марке МБ25, попречног пресека 40x40cm армиранe са мрежастом арамтуром Q188. Темеље у горњој зони извести са потребним надвишењем изнад земље 25x25x5cm, за анкер плочу. Позиција обухвата и набавку, израду и постављање анкер плоче димензија 150x150x8mm. Обрачун по m3 бетона са потребном армтуром, оплатом и анкер плочама. |
| 5. | Набавка материјала израда и монтажа ограде и капија. Позиција обухвата следеће радове:  Монтажа стубова кутијастих профила 40x40x4x2000mm, ширина поља је 3m осовински;  Израда и монтажа платна (поља) ограде чији је рам од кутијастих профила 30x30x2,5mm а испуна 18x18x2mm, размак цеви испуне по узору на постојећи;  Израда три двокрилне капије и једне једнокрилне са рамовима 30x30x2,5mm а испуна 18x18x2mm, на позицијама постојећих капија, облика усклађеног са пољима ограде;  Постављање кутијастих цеви 18x18x300mm на горњу кутију рама поља, управно, узвишено под углом од 25⁰, као заштита од прескакања.  Позиција обухвата набавку шарки за капије, механизме за затварање и закључавање (ригле, браве и сл.). Све крајеве цеви које су отворене затворити заваривањем лима дебљине 2mm.  Обрачин по m1 израђене ограде са капијама |
| 6. | Набавка материјала и бојење комплетне ограде, капија и анкер плоча, бојом 3у1 (антикорозивна, темељна и завршна боја за метал) у нијaнсама коју одреди Предшколска установа „Полетрац” Оџаци. Пре бојења заварене везе очистити од шљаке и избрусити а оштре ивице заоблити. Обрачун по m2 комплетне ограде и капија обострано  1,7m x 160m = 272m2 |