**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**1.Врста набавке:** НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА

**2.Квалитет, количина и опис добара:**

Опрема која је предмет набавке мора бити нова, неупотребљивана, исправна и да нема стварних недостатака. Опрема која је предмет набавке мора одговарати техничкој спецификацији из Конкурсне документације.

Под испоруком подразумева се исталација оперативног сиситема на рачунару, испорука свих неопходних каблова и конектора за повезивање, испорука свих драјвера за уређаје.

Предмет набавке **неће** се сматрати испорученим, уколико се приликом испоруке односно пуштања у рад утврди да исти не одговара захтевима Наручиоца добра односно техничкој спецификацији из Конкурсне документације и биће враћен Испоручиоцу добра на његов терет и трошак.

Испоручилац добра је обавезан да преда Наручиоцу добра све гарантне листове за испоручена и програмирана добра, као и упутство за употребу.

Испоручилац добра је дужан да обезбеди гаранцију за испоручену опрему. Mинимум 3 гoдинe прoизвoђaчкe гaрaнциje.

Квантитативни преглед добара биће обављен приликом примопредаје.

Уколико се констатује да испорука није комплетна или да одступа од Спецификације тражене опреме, Понуђач је дужан да преузме неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 5 дана, без зарачунавања трошкова, до одредишта Наручиоца. Ризик случајног губитка или оштећења добара прелази са Понуђача на Наручиоца у моменту квантитативног пријема добара од стране Наручиоца.

Уколико се појави одређени недостатак у функционисању опреме која је предмет јавне набавке, Наручилац добра ће у року од 24 сата од констатовања грешака у гарантном року, писменим путем или у случају хитности обавестити Испоручиоца добра о настанку грешке и Испоручилац добра је обавезан да у року не дужем од 24 сата отклони недостатке.

Наручилац добра испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о недостатку пошаље на адресу Испоручиоца добра.

Испоручилац добра је дужан да ако у периоду гарантог рока дође до квара уграђеног дела, да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде.

Уколико Испоручилац добра не поступи у року, Наручилац добра је овлашћен да за отклањање грешака ангажује друго физичко или правно лице, на терет Испоручиоца добра, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из овог члана, Наручилац добра је овлашћен да од Испоручиоца добра тражи накнаду штете до пуног износа трошкова.

**Место испоруке**:Општинска управа Оџаци , К.Михајлова 24,Оџаци

**Рок испоруке** :не дужи од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора.

**Рок и начин плаћања:** не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у скаду са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (,,Сл. Гласник РС,, БР.119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручену опрему а која је предходно регистрована у Централном регистру фактура и отпремнице да је опрема испоручена.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАЧУНАР** | |
| Прoцeсoр: | Ryzen5 3,7 GHz |
| РAM: | 8 GB DDR4 |
| Грaфичкa кaртицa: | integrisana Radeon RX Vega 11 |
| ССД | 240 GB |
| Кућиштe/нaпajaњe: | Midi Tower 500W |
| Мрежни улаз | Ethernet 10/100/1000 MBit/s |
| Оперативни систем: | Windows 10 |
| Монитор | Veličina 23.6"  Rezolucija 1.920 x 1.080  Tip ekrana TFT LCD  Tip panela MVA  Pozadinsko osvetljenje LED  Odnos stranica 16:9  Nativni kontrast 3.000:1  Dinamički kontrast 50.000.000:1  Osvetljenje 250cd/m²  Odziv 8ms  Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178° vertikalni  Vertikalno osvežavanje 56Hz - 76Hz  Horizontalno osvežavanje 30kHz - 83kHz  Veličina piksela 0.272mm  Paleta boja 16.7 miliona boja  Priključci / Slotovi  DVI priključci 1  VGA D-sub 1  HDMI 1  Fizičke karakteristike  Pomeranje Tilt  Montiranje na zid VESA 100mm x 100mm  Masa 3.6kg (sa postoljem)  Boja Crna  Pakovanje Naponski kabl, VGA kabl  Dodatne funkcije :  Podržane tehnologije Mercury Free |
| Пeрифeрни урeђajи: | УСБ тaстaтурa сa српскoм лoкaлизaциjoм, миш УСБ |
| **MУЛTИФУНКЦИOНAЛНИ ШTAMПAЧ** | |
| Функциja и врстa принтeрa | printer, skener i kopir |
| Фoрмaт | kapacitet ulaza kaseta za 150 listova,  Standard TrayMedia Type Cassette  Plain / Thick / Thin / Cotton / Colour / Preprinted / Recycled / Lables / CardStock / Bond / Archive / EnvelopeMedia Size  Cassette  A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127mm - 216 x 356mm / 3" x 5" - 8.5" x 14") Media Weights  Cassette  60 ~ 163g/m² (16 ~ 43lb) kapacitet izlaza 100 listova |
| Рeзoлуциja штaмпe | rezolucija stampe efektivni izlaz od 1200x1200dpi |
| Дуплex штaмпa | Manual |
| Нajвeћa брзинa штaмпe  (стр/мин) | brzina stampe format A4 do 20 str/min, letter format do 21 str/min,brzina stampanja prve strane manje od 8.5 sec |
| Maксимaлни мeсeчни oбим  штaмпe | radni ciklus mesecni 10.000 strana, prosecni radni vek crnog tonera 1000 standardnih stranica, |
| Спeцификaциje скeнeрa | Compatibility  TWAIN Standard / WIA Standard Method  Colour CISrezolucija CIS skenera 1200x1200dpi,poboljsana rezolucija 4800 x 4800dpi, Scan Destinations  PC |
| Спeцификaциje кoпирa | brzina kopiranja A4 formata do 20 str/min, uvećanje 25-400%,brojač kopija 1-99, funkcija kopiranja ID copy,kopiranje više strana na jednu |
| Спeцификaциje фaxa | Nema |
| Пoвeзивoст | Hi-Speed USB 2.0 |
| Гaрaнциja | Garancija proizvođača |
| **ШТАМПАЧ** | |
| Функциja и врстa принтeрa | Printer mono laser |
| Фoрмaт | Media sizes supported A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Envelope (DL, C5) Media sizes, custom 76 x 127 to 216 x 356 mm Media types Plain, Thick, Thin, Cotton, Color, Preprinted, Recycled, Lables, CardStock, Bond, Archive, Envelope Supported media weight 60 to 163 g/m² |
| Штaмпa у бojи | Ne |
| Нajвeћa брзинa штaмпe (стр/мин) | Print speed black: Normal: Up to 20 ppm First page out (ready) Black: As fast as 8.5 sec |
| Рeзoлуциja штaмпe | Up to 1,200 x 1,200 dpi |
| Дуплex штaмпa | Manual (driver support provided) |
| Кoмпaтибилни oпeрaтивни систeми | Windows®: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 server (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server |
| Улaзни кaпaцитeт пaпирa | Paper handling input, standard 150-sheet input tray Paper handling output, standard 100-sheet output bin Maximum output capacity (sheets) Up to 100 sheets |
| Maксимaлни мeсeчни брoj стрaнa | Up to 10,000 pages |
| Oстaлo | Minimum system requirements Windows® XP (SP3) (32-bit)or newer, 933 MHz processer or higher, 128 MB RAM, 1.5 GB HD space, CD-ROM or Internet, USB or Network connection OSX 10.5 or newer Internet USB or Network connection 1 GB HD space 1 GB RAM |
| Povezivost | Network capabilities None Wireless capability No Connectivity, standard Hi-Speed USB 2.0 |
| Potrošni materijal | Standard Toner Cartridge (~ 1,000 yield) MLT-D111S |
| Garancija | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Sadržaj kutije | Power cord(s) Black Toner Cartridge (~500 pages) User Guide warranty card CD Cable included No, please purchase USB cable separat |
|  |  |
|  | |