**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**1.Врста набавке:** Добра која су предмет јавне набавке набавља се за потребе корисника Предшколске установе ,,Полетарац“, Ж.Зрењанина бб,Оџаци.

**2.Квалитет добра:**Добра морају бити у складу са техничким карактеристикама која важе за ову врсту добара.

 **3.Начин спровођења контроле квалитета**

 Квантантивни и квалитетни пријем испоручених добара вршиће се на адреси крајњег корисника предшколске установе.

 Ако приликом преузимања добра Наручилац констатује да испоручена добра незадовољавају у погледу квалитета или количине добара у односу на тражене количине и квалитет, или очигледне мане, такви недостаци и мане записнички ће се констатовати.

 Наручилац има право да одмах уложи рекламацију. Понуђач мора најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема рекламације поступи по истој.

 Уколико се уоче скривени недостаци који се нису могли приметити приликом примопредаје, Наручилац добра ће у року од 24 сата од констатовања грешке, писменим путем или у случају хитности телефоном, обавестити Понуђача о настанку грешке.

 Понуђач мора најкасније у року од 2(два) дана од дана пријема рекламације поступи по истој.

 У случају да Наручилац добра констатује да испоручена добра не одговарају квалитету у гарантном року, Наручилац добра ће у року од 2 дана од констатовања грешака у гарантном року, писменим путем обавестити Понуђача о настанку грешке.

 Понуђач је дужан да исте отклони у року не дужем 5 дана од пријема писмене рекламације од стране Наручиоца добра.

 Уколико Понуђач не отклони рекламацију у гарантном року у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца добра, Наручилац добра ће једнострано раскинути уговор сходно Закону о облигациним односима.

 Наручилац добра испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о недостатку пошаље на адресу Понуђача.

**4.Место исорукедобра:**

* Предшколска установа Ж.Зрењанина бб,Оџаци.
* Предшколска установа,Железничка 16,Дероње
* Предшколска установа,Прохора Пчињског 77
* Предшколска установа,М.Тита 83,Бачки Брестовац

Трошкови транспорта падају на терет Понуђача.

**5.Рок испоруке:**не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписања уговора.

Понуђач је обавезан да најмање у року од 48 сати путем електронске поште обавести Наручиоца о испоруци. Емејл адресе Наручиоца : poletarac025@gmail.com или razvoj@odzaci.rs

**6.Гарантни рок за добра :**не краћи од 12 месци од од дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји добара која су предмет ове јавне набавке.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМЕШТАЈА**

**1.Радни сто васпитачки** са две фиоке и бравицом, дим.стола 120х60х75цм h ; Израђен од универа у жељеној боји дебљине 18мм, окантован АБС траком дебљине 2мм,склапан невидљивом везом – кекс,окови увозни,подесиве ножице

**2.Дечији сто шестосед**- дим 120х80х56 плоча универ мин 18мм окантована АБС траком дебљине мин 2мм са заобљеним ивицама. Ноге и саргови од ламерилане буковине, прелакиране полиуретанским лаком у два слоја-први слој основни, други слој завршни. Боја плоче по избору наручиоца.

**3.Столица за васпитача тапацирана** ; Израђена од пресованог буковог шпера – гештеле,наслон и седиште ; а седиште и наслон тапацирани тканином 100% памук у жељеној боји

**4.Дечја столица** h=36цм Израђена од пресоване ламелиране буковине-гаштеле, наслон и седиште. Конструкција столице таква да могу да се слажу једна на другу, Седиште и наслон од буковог ламинатапрве класе дебљине 7мм. Ногице, носачи наслона и седишта укрућивачи од буковог ламината. Лак полиуретански у два слоја-у први слој основни други слој завршни. Висина седне површине 360мм

5.**Комода са два крила и отвореном полицом** димензије120\*50\*60 цм - израђена од универа дебљине 18 мм, кант абс2 мм. Ручке упадајуће пвц у облику цветића.

**6.Плaстичнa стoлицa** - Анатомски обликована и модерно дизајнирана столица, израђена од специјланих пластичних маса са металном конструкцијом. Доступна је у 4 боје – плава, црвена, зелена и жута, рађена у величини прописаној стандардима за децу у вртићу. Висина столице је 65цм, ширина седалног дела је 34цм, а дужина 33цм. висина наслона је 32цм, ширина горњег дела наслона је 27цм, а доњег дела – 32цм. Висина ногара износи 36цм, предњи горњи размак између ногара је 40цм, предњи доњи размак између ногара – 47цм. Горњи бочни размак између ногара је 19цм, а доњи бочни размак између ногара – 42цм. Пластични штитници против гребања подова дужине 6цм и пречника од 4 цм, се налазе на крајевима ногара. Столица поседује и отвор у наслону намењен лакшем хватању и преношењу ( дужина отвора је 16цм, а ширина 8цм ).

**7.Гардеробер дечији са 6 крила** -затворен са апликацијама 80х40х130. израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар поседује 6 крила, ручкице упадајуће-цветићи и одговарајуће апликације. Боја по договору

**8.Гардеробер дечији са 4 крила** -затворен са апликацијама 80х40х130. израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар поседује 4 крила, ручкице упадајуће-цветићи и одговарајуће апликације. Боја по договору

**9.Сто округли** Дечји сто – округли фи 100, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС, боја универа по избору наручиоца. Ивице стола су заобљене. Боја по договору

**10.Орман двокрилни са полицама и закључавањем**. димензије 90\*40\*170 цм - израђен од универа дебљине 18 мм, кант абс 2 мм.

**11**. Кревет за децу са душеком  и навлаком -пластични
 Димензије: 133x56.5x15 cm.Тежина креветића је 3,8 kg. Конструкција креветића сесастоји од 4 металне пластифициране цевиелипсастог профила 30х15х1.5 mm, две цеви су дужине од 43 cm и две од 119 cm, на крајевима сеналазе пластичне стопе које омогућавају да се креветићи слажу један у други. Део за лежање је
израђен од рупичастог антиалергијског ПВЦ платна 1х1 mm које омогућава да површина дише.Углови од пластике су заобљени и састављени из два расклопивa дела који имају функцију брзе монтаже и демонтаже кревета. Креветићи треба да буду у бојама мин. 4 боје (плави, зелени, жути,црвени и сл). Сунђер са навлаком са рајсфершлусом - димензије душека130x50x3 cm –прилагодити навлаку, навлака за душек — основа бело платно са штампом са дечјим мотивима у
једној боји, сировински састав: памук 100%, тежина платна (маса): 150-155 g/m 2, постојаностбоја: при прању на 90° С - оцена мин. 4/4, при пеглању на 200° С - оцена мин, 4/4,на отирањемокра/сувo-оцена мин. 4/4.
**12.Креветић за бебе** Дрвени креветац за бебе дрвени.Предња страница је покретна,може се фиксирати на три положаја.Креветац има три положаја носача душека.Димензија\_1245мм Х 670мм Х 1050мм.Креветац има и точкове о=40мм.Израђен је од буковог масива у комбинацији са медијапаном.

**13.Душек за креветац** димензије 120х60х10цм.Састав душека:стреч платно,кофин 100х/м2,пу пена Н 2130.израђен по стандарду и нормама за дечје креветиће.

**14. Кoмбинoвaнa кoмoдa дидaктичкa**, ДИМЕНЗИЈА 107\*40\*90 цм - израђена од универа дебљине 18 мм, кант абс 2 мм, у доњем делу поседује две фиоке једну поред друге, ручкице упадајуће пвц у облику цветића, изнад се налази простор са две преграде, изнад целом дужином уска фиока и преграда изнад, са леве стране се налазе две уске полице.

**15.Комода са два крила и са точкићима** димензије 60\*40\*50 цм - израђена од универа дебљине 18 мм, кант абс2 мм. Ручке упадајуће пвц у облику цветића.

**16.Oтвoрeнe кoмoдa сa чeтири пoкрeтнe кутиje**, 150\*40\*90 цм -израђена од универа дебљине 18 мм,кант абс 2 мм. изнад сваке покретне кутије налази се отворена

**17.Кoмoдa сa плaтнeним кутиjaмa**, дим 120x50x90цм , изрaђeнa oд унивeрa дeбљинe 18 мм, кaнт AБС 2 мм, дeзeн пo избoру. У дoњeм дeлу сe нaлaзe три плaтнeн кутиje нa тoчкићимa. Изнaд двe кутиje нaлaзи сe двoкрилни дeo , a сa дeснe стрaнe изнaд jeднe кутиje прoстoр пoдeљeн сa jeднoм хoризoнтaлнoм прeгрaдoм. Ручкицe упaдajућe цвeтићи.