**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА**

**МАЛИ ГРАНТ**

Уговором о сарадњи број 9-9/1439 од 12.12.2018. године закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и општине Оџаци, у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, врши се додела помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

**Техничке Карактеристике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред**  **Бр.** | **Назив и опис добра** | **количина** |
| 1. | ДРВЕНА ГРАЂА  Димензије: 10cm x 12cm x 6m | 6 m3 |
| 2. | ЛЕТВА  Чамова I класе, дужине 4m | 2.500m |
| 3. | ЛАМИНАТ  Дебљине 8 mm, висиког сјаја, глатки, боја по избору наручиоца, I класе | 200 m2 |
| 4. | ЦИГЛА, пуна печена, стандард | 14.000 komada |
| 5. | ЦЕМЕНТ, стандард 50/1 | 18.000 kg |
| 6. | БИНОР НОСАЧ, дужина 3,5 m | 350 m |
| 7. | КРЕЧ, гашени 25/1 | 8.100 kg |
| 8. | ГИТЕР БЛОК, шупљи  Димензије: 25 cm x 19 cm x 19 cm | 8.000 komada |
| 9. | ПАРКЕТ  Буков, I класе, класични | 60 m2 |
| 10. | ФОЛИЈА КРОВНА  Водонепропусна, 100gr/m2 | 225 m2 |
| 11. | ДАСКА  Чамова, дужине 4 m | 11 m3 |
| 12. | ШЉУНАК грађевински | 22 m3 |
| 13. | ФОЛИЈА ЗА ЛАМИНАТ  Светле боје, дебљине 2 mm | 100 m2 |
| 14. | СТИРОПОР, дебљине 10 mm | 100 m2 |
| 15. | ЛЕПАК ЗА СТИРОПОР  У прашку, 1/25 | 1000 kg |
| 16. | МРЕЖИЦА ЗА СТИРОПОР  Стандардна, светле боје | 100 m2 |
| 17. | УГАОНА ЛАЈСНА ЗА СТИРОПОР  стандардна | 50 m |
| 18. | ПОДНЕ ПЛОЧИЦЕ  Керамичке подне плочице за купатило, боја по избору наручиоца, симензија 33cm x 33cm | 15 m2 |
| 19. | ЗИДНЕ ПЛОЧИЦЕ  Керамичке зидне плочице за купатило, боја по избору наручиоца, димензија 25cm x 40 cm | 35 m2 |

**3.Квалитет**

Под квалитетом се подразумева да понуђена добра морају бити у свему према захтеву наручиоца описаном у делу „техничке карактеристике“ и да одговарају декларацији производа

**4.Контрола количине и квалитета:**

Понуђач је дужан да приликом испоруке добара за сваког корисника помоћи сачини отпремницу на којој ће бити наглашен датум испоруке, врста, износ (цена) и количина испоручених добара и унете евентуалне примедбе корисника на количину, квалитет и начин испоруке. Контролу испоруке и добара, испред наручиоца, вршиће повереник за избеглице у Општинској управи Оџаци.

**6.Рекламација:**

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета и количине, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, одабрани понуђач мора најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за рекламацију , наручиоцу испоручити недостајаћу количину добара траженог квалитета о свом трошку.

Квантитативна и квалитативна примопредаја робе (испорука) врши се на адресама корисника програма куповине куће у општини Оџаци у присуству представника уговорних страна. Примедбе на квалитет (видљиви недостаци робе) и квантитет купљене робе представник Купца ставља на лицу места приликом пријема робе што се записнички констатује. У случају да Купац констатује да су утврђени недостаци у квалитету испоручене робе, Продавац је дужан исте отклонити најкасније у року од 2 дана од пријема рекламације упућене од стране Купца. У случају да испоручена роба има скривене недостатке, који се не могу открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостаци), на међусобна права и обавезе уговорних страна примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Добављач гарантује квалитет испоручених добара одређен прописима о квалитету, односно важећим стандардима за ту врсту опреме, те да опрема у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације. Уколико Продавац испоручи Купцу робу, која не одговора по квалитету Купац има право да исту врати без плаћања уговорене цене и трошкова превоза и да захтева од Продавца да у року од два дана од дана повраћаја робе, изврши испоруку робе, која по својим својствима у свему одговара усвојеној понуди.

**7.Рок испоруке:** највише 5 (пет) календарских дана од дана потписивања уговора .

**8.Место испоруке**:

Ставке из табеле ,,техничке карактеристике“, испоручити на следеће адресе у следећим количинама:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Адреса | Врста и количина добра |
| 1. | Светозара Марковића 36  Ратково | 1. Грађа, 2 m3 2. Летва, 1500 m 3. Ламинат, 100 m2 |
| 2. | Петра Драпшина 47  Ратково | 1. Паркет, 60 m2 2. Цемент, 4.000 kg 3. Креч, 600 kg |
| 3. | Ратка Павловића 14  Ратково | 1. Грађа, 3 m3 2. Летва, 1.000 m 3. Фолија кровна, 225 m2 4. Даска, 2,5 m3 |
| 4. | Светозара Марковића 53  Ратково | 1. Цемент, 3.000 kg 2. Гитер блок, 3.000 komada 3. Креч, 3.000 kg 4. Шљунак, 2 m3 |
| 5. | Петра Драпшина 75  Ратково | 1. Цемент, 2.000 kg 2. Шљунак, 10 m3 3. Креч, 500 kg 4. Даска,2 m3 5. Гитер блок,1000 komada 6. Зидне керамичке плочице, 35m2 7. Подне плочице за купатило, 15m2 |
| 6. | Светозара Марковића 59  Ратково | 1. Стиропор, 100 m2 2. Лепак за стиропор, 1.000 kg 3. Мрежица за стиропор, 100 m2 4. Угаона лајсна за стиропор, 50 m 5. Цемент, 2.000 kg 6. Даска, 2 m3 7. Гитер блок, 1.000 komada |
| 7. | Mаршала Тита 71  Бачки Грачац | 1. Ламинат, 100 m2 2. Фолија за ламинат, 100 m2 3. Цигла, 4.000 komada 4. Даска, m3 |
| 8. | Љубичица 8  Богојево | 1. Цемент, 2.000 kg 2. Шљунак, 10 m3 3. Цигла, 4.000 komada 4. Креч, 1.000 kg 5. Даска, 2,5 m3 |
| 9. | Војвођанска 12  Српски Милетић | 1. Гитер блок, 3.000 комада 2. Бинор носач, 200 m 3. Цемент, 2.000 kg 4. Креч, 2.000 kg |
| 10. | Војвођанска 3  Оџаци | 1. Цигла, 6.000 komada 2. Цемент, 3.000 kg 3. Бинор носач, 150 m 4. Грађа чамова, 1 m3 5. Креч, 1.000 kg |